{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["山东省粮食烘干中心成套设备补贴额一览表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","档次名称","分档参数","中央财政最高补贴额"]
[1,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","60-90t/批循环式粮食烘干成套设备","60t/批≤批处理量＜90t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥100t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",27]
[2,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","90-120t/批循环式粮食烘干成套设备","90t/批≤批处理量＜120t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥100t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",36]
[3,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","120t/批及以上循环式粮食烘干成套设备","批处理量≥120t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥150t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",44]
[4,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","200-300t/日连续式粮食烘干成套设备","200t/日≤日处理量＜300t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥200t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",27]
[5,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","300-600t/日连续式粮食烘干成套设备","300t/日≤日处理量＜600t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥300t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",36]
[6,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","600t/日及以上连续式粮食烘干成套设备","日处理量≥600t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；钢板仓容量≥600t，钢板仓室外安装的采用镀锌钢板制作；热效率≥80%。",60]
[7,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","60-90t/批循环式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","60t/批≤批处理量＜90t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",22]
[8,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","90-120t/批循环式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","90t/批≤批处理量＜120t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",29]
[9,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","120t/批及以上循环式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","批处理量≥120t/批，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",38]
[10,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","200-300t/日连续式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","200t/日≤日处理量＜300t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",22]
[11,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","300-600t/日连续式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","300t/日≤日处理量＜600t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",29]
[12,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","其他粮食初加工机械","600t/日及以上连续式粮食烘干成套设备（不含钢板仓）","日处理量≥600t/日，包括清选、烘干、除尘、烘后存储等分项成套设备。清选机处理量≥50t；提升机提升量≥50t/h；热效率≥80%。",55]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}